### Definition de la configuration des acquisitions / diffusion :
###Format :
###    EN-TETE   ..............  DEFSY,
###    Type de systeme ........  <25 car.>
###    Port RS232 .............  pp,
###    Capteur associe ........  < x car. >
###
DEFSY,Horloge                  ,01,ACEB                
DEFSY,Navigation 1             ,02,CNAV1               
DEFSY,Navigation 2             ,03,HDS1                
DEFSY,Navigation 3             ,12,PHINS1              
DEFSY,Navigation 4             ,30,PHINS2              
DEFSY,Navigation externe       ,09,HDS2                
DEFSY,Gyrocompas 1             ,06,OCT                 
DEFSY,Gyrocompas 2             ,07,PHINS2              
DEFSY,Gyrocompas 3             ,08,PHINS1              
DEFSY,Gyrocompas 4             ,09,HDS2                
DEFSY,Gyrocompas 5             ,03,HDS1                
DEFSY,Loch 1                   ,04,BEN                 
DEFSY,Loch 2                   ,05,RDI                 
DEFSY,Bathymetrie 1            ,11,SND-NAV             
DEFSY,Bathymetrie 2            ,37,SND-REF             
DEFSY,Radar 1                  ,14,RAD1(X-BAN          
DEFSY,Radar 2                  ,15,RAD2(S-BAN          
DEFSY,Systeme AIS              ,17,AIS                 
DEFSY,Centrale attitude 1      ,06,OCT                 
DEFSY,Centrale attitude 2      ,07,PHINS2              
DEFSY,Centrale attitude 3      ,08,PHINS1              
DEFSY,Centrale vent            ,13,BATOS               
DEFSY,Navtex                   ,16,NAVTEX              
DEFSY,MOB Homme a la mer       ,18,MOB                 
DEFSY,Diffusion 1  (DIF_RS1   ),26, - NMEA_RMC
DEFSY,Diffusion 2  (DIF_RS2   ),27, - NMEA_GGA - NMEA_VTG - NMEA_ZDA
DEFSY,Diffusion 3  (DIF_RS3   ),28, - NMEA_GGA
DEFSY,Diffusion 4  (DIF_ET1   ),38, - NMEA_GGA - NMEA_VTG - NMEA_HDT - NMEA_DBT - NMEA_ZDA
DEFSY,Diffusion 5  (DIF_GYRO  ),21, - NMEA_GGA - NMEA_VTG - NMEA_ZDA
DEFSY,Diffusion 6  (DIF_GRAVI ),22, - NMEA_RMC - NMEA_HDT
DEFSY,Diffusion 7  (DIF_ADCP  ),23, - NMEA_GGA - NMEA_VTG - NMEA_HDT - COURANTO_CADCP
DEFSY,Diffusion 8  (SC_19200  ),24, - NMEA_GGA - NMEA_VTG - NMEA_HDT
DEFSY,Diffusion 9  (SC_9600   ),25, - NMEA_GGA - NMEA_VTG - NMEA_HDT
DEFSY,Diffusion 10 (PILOTE    ),19, - NMEA_APB
DEFSY,Diffusion 11 (VSAT      ),20, - NMEA_GGA - NMEA_VTG - NMEA_HDT
DEFSY,Diffusion 12 (EASYDP(hdt),39, - NMEA_HDT
DEFSY,Diffusion 13 (PLRTE1    ),40, - NMEA_RTE_WPL
DEFSY,Diffusion 15 (NABAT     ),42, - NMEA_NABAT
DEFSY,Diffusion 16 (SBE36     ),29, - NMEA_GLL
DEFSY,Diffusion 17 (SISGYRO   ),43, - NMEA_HDT
DEFSY,Diffusion 18 (SISRAD-MET),44, - NMEA_MWV - NMEA_TTM
DEFSY,Diffusion 19 (DIF_AIS   ),45, - NMEA_AIS
###-----------------------------------------------------------
### Declenchement / Acquittement des alarmes :
### Les alertes peuvent avoir 4 etats 
###   - 0 : pas alarme 
###   - 1 : alerte 
###   - 2 : avertissemet 
###   - 3 : mise en garde 
###Format (CINNA   ECDIS) :
###    EN-TETE      ..................... $ECLOG
###    Date/Heure   ..................... dd/mm/aa,hh,mm,ss.sss,
###    Etat de alarme   .................  x,
###    (Alerte=1/warning=2/caution=3/Pas d'alarme=0/etat courant = 9)
###    Numero de l'alarme  ..............  xxx,
###    lise des alarmes (1-256) .........  xxxx...xxxx,
###-----------------------------------------------------------
###-----------------------------------------------------------
### Definition des alarmes :
###Format :
###    EN-TETE   ..............  DEFAL,
###    No alarme ..............  nnn,
###    Texte associe ..........  <80 car.>
DEFAL,001,NAVIGATION MAÎTRE : Pas de systeme maître (la navigation courante est estimé,
DEFAL,002,IHM SECONDAIRE : ATTENTION : Probleme écran secondaire 1             ---      ,
DEFAL,003,IHM SECONDAIRE : ATTENTION : Probleme écran secondaire 2             ---      ,
DEFAL,004,IHM PRINCIPALE : ATTENTION : Absence du systeme temps reel (panne ?)           ,
DEFAL,005,IHM SECONDAIRE : ATTENTION : Probleme écran secondaire 3             ---      ,
DEFAL,006,IHM SECONDAIRE : ATTENTION : Problème écran secondaire 4                     ,
DEFAL,008,IHM PRINCIPAL : ATTENTION : Absence écran principal.                          ,
DEFAL,009,CROSSING SAFETY CONTOUR : CROSSING SAFETY CONTOUR------------------------      ,
DEFAL,010,ECDIS-AIS : CIBLE AIS : Risque de collision------------------------------      ,
DEFAL,011,ECDIS-AIS : CIBLE AIS : perte de cible AIS-------------------------------      ,
DEFAL,012,CROSSING NAVIGATIONAL HAZARDS : CROSSING NAVIGATIONAL HAZARDS------------      ,
DEFAL,013,ECDIS-CARTO : AREA WITH SPECIAL CONDITIONS-------------------------------      ,
DEFAL,014,ECDIS-CARTO : NAVIGATION DATA ALERTS-------------------------------------      ,
DEFAL,017,ECDIS-AIS DISPLAY : Dépassement de la capacité d'affichage des AIS ----      ,
DEFAL,018,ECDIS-AIS DISPLAY  : Approche de dépassement de la capacité d'affichage des A,
DEFAL,019,ECDIS-RADAR : CIBLE RADAR : perte de cible RADAR-------------------------      ,
DEFAL,020,Anchor Watch : Navire en dehors de la zone de mouillage------------------      ,
DEFAL,021,MOB  : Absence du systeme MOB--------------------------------------------      ,
DEFAL,022,ECDIS-OFF-TRACK : Deviation de la route----------------------------------      ,
DEFAL,023,HORLOGE BORD  : Perte de la synchro PPS----------------------------------      ,
DEFAL,024,HORLOGE BORD : Absence de données---------------------------------------      ,
DEFAL,025,HORLOGE BORD  : Données douteuses---------------------------------------      ,
DEFAL,026,HORLOGE BORD  : Horloge OK mais non recalée (RECALAGE MANUEL OBLIGATOIRE)     ,
DEFAL,027,HORLOGE BORD  : Problème datation(RECALAGE MANUEL OBLIGATOIRE)----------      ,
DEFAL,028,HORLOGE BORD  : Donnees invalides (CTRL INTEGRITE)-----------------------      ,
DEFAL,029,HORLOGE BORD  : Controle d&apos;integrite impossible---------------------      ,
DEFAL,032,NAVIGATION 1 : Absence de données---------------------------------------      ,
DEFAL,033,NAVIGATION 1 : Données douteuses----------------------------------------      ,
DEFAL,034,NAVIGATION 2 : Absence de données---------------------------------------      ,
DEFAL,035,NAVIGATION 2 : Données douteuses----------------------------------------      ,
DEFAL,036,NAVIGATION 3 : Absence de données---------------------------------------      ,
DEFAL,037,NAVIGATION 3 : Données douteuses----------------------------------------      ,
DEFAL,038,NAVIGATION 4 : Absence de données---------------------------------------      ,
DEFAL,039,NAVIGATION 4 : Données douteuses----------------------------------------      ,
DEFAL,040,NAVIGATION EXTERNE  : Absence de données--------------------------------      ,
DEFAL,041,NAVIGATION EXTERNE  : Données douteuses---------------------------------      ,
DEFAL,042,NAVIGATION ACOUSTIQUE  : Donnees invalides-------------------------------      ,
DEFAL,043,NAVIGATION INTEGREE  : Navigation : Absence de données------------------      ,
DEFAL,044,NAVIGATION INTEGREE  : Données de navigation douteuses------------------      ,
DEFAL,045,NAVIGATION INTEGREE  : Gyro : Absence de données------------------------      ,
DEFAL,046,NAVIGATION INTEGREE  : Gyrocompas douteux--------------------------------      ,
DEFAL,047,NAVIGATION INTEGREE  : Loch : Absence de données------------------------      ,
DEFAL,048,NAVIGATION INTEGREE  : Loch douteux--------------------------------------      ,
DEFAL,049,NAVIGATION COURANTE  : Donnees de navigation invalides (CTRL INTEGRITE)--      ,
DEFAL,050,NAVIGATION COURANTE  : Donnees de navigation douteuses (CTRL INTEGRITE)--      ,
DEFAL,051,NAVIGATION COURANTE  : Controle d&apos;integrite impossible--------------      ,
DEFAL,052,ENGIN 1  : Absence de données-------------------------------------------      ,
DEFAL,053,ENGIN 1  : Données douteuses--------------------------------------------      ,
DEFAL,054,ENGIN 2  : Absence de données-------------------------------------------      ,
DEFAL,055,ENGIN 2  : Données douteuses--------------------------------------------      ,
DEFAL,056,ENGIN 3  : Absence de données-------------------------------------------      ,
DEFAL,057,ENGIN 3  : Données douteuses--------------------------------------------      ,
DEFAL,058,ENGIN 4  : Absence de données-------------------------------------------      ,
DEFAL,059,ENGIN 4  : Données douteuses--------------------------------------------      ,
DEFAL,060,ENGIN 5  : Absence de données-------------------------------------------      ,
DEFAL,061,ENGIN 5  : Données douteuses--------------------------------------------      ,
DEFAL,064,GYROCOMPAS 1  : Absence de données--------------------------------------      ,
DEFAL,065,GYROCOMPAS 1  : Données douteuses---------------------------------------      ,
DEFAL,066,GYROCOMPAS 2  : Absence de données--------------------------------------      ,
DEFAL,067,GYROCOMPAS 2  : Données douteuses---------------------------------------      ,
DEFAL,068,GYROCOMPAS 3  : Absence de données--------------------------------------      ,
DEFAL,069,GYROCOMPAS 3  : Données douteuses---------------------------------------      ,
DEFAL,070,GYROCOMPAS 4  : Absence de données--------------------------------------      ,
DEFAL,071,GYROCOMPAS 4  : Données douteuses---------------------------------------      ,
DEFAL,072,GYROCOMPAS 5  : Absence de données--------------------------------------      ,
DEFAL,073,GYROCOMPAS 5  : Données douteuses---------------------------------------      ,
DEFAL,074,GYROCOMPAS HYBRIDE  : Gyro relatif Absence de données-------------------      ,
DEFAL,075,GYROCOMPAS HYBRIDE  : Gyro relatif : donnees douteuses-------------------      ,
DEFAL,076,GYROCOMPAS HYBRIDE  : Gyro absolu Absence de données--------------------      ,
DEFAL,077,GYROCOMPAS HYBRIDE  : Gyro absolu ; données douteuses-------------------      ,
DEFAL,078,CAP PRINCIPAL  : Donnees de cap invalides (CTRL INTEGRITE)---------------      ,
DEFAL,079,CAP PRINCIPAL  : Donnees douteuses (CTRL INTEGRITE)----------------------      ,
DEFAL,080,CAP PRINCIPAL  : Controle d&apos;integrite impossible--------------------      ,
DEFAL,081,CAP PRINCIPAL  : controle d&apos;integrite a long terme invalide---------      ,
DEFAL,082,LOCH 1  : Absence de données--------------------------------------------      ,
DEFAL,083,LOCH 1  : Données douteuses---------------------------------------------      ,
DEFAL,084,LOCH 2  : Absence de données--------------------------------------------      ,
DEFAL,085,LOCH 2  : Données douteuses---------------------------------------------      ,
DEFAL,087,LOCH PRINCIPAL  : Donnees de loch douteuses (CTRL INTEGRITE)-------------      ,
DEFAL,088,LOCH PRINCIPAL  : Controle d&apos;integrite impossible-------------------      ,
DEFAL,089,LOCH PRINCIPAL  : controle d&apos;integrite a long terme invalide--------      ,
DEFAL,090,SONDEUR 1  : Données invalides------------------------------------------      ,
DEFAL,091,SONDEUR 1  : Données douteuses------------------------------------------      ,
DEFAL,092,SONDEUR 2  : donnees invalides-------------------------------------------      ,
DEFAL,093,SONDEUR 2  : donnees douteuses-------------------------------------------      ,
DEFAL,094,SONDEUR PRINCIPAL  : donnees de sonde invalides (CTRL INTEGRITE)---------      ,
DEFAL,095,SONDEUR PRINCIPAL  : donnees de sonde douteuses (CTRL INTEGRITE)---------      ,
DEFAL,096,SONDEUR PRINCIPAL  : controle d&apos;integrite impossible----------------      ,
DEFAL,097,RADAR 1  : Absence-------------------------------------------------------      ,
DEFAL,098,RADAR 1  : Données incorrectes -----------------------------------------      ,
DEFAL,101,RADAR 2  : Absence-------------------------------------------------------      ,
DEFAL,102,RADAR 2  : Données incorrectes -----------------------------------------      ,
DEFAL,109,ATTITUDE 1  : Donnees invalides------------------------------------------      ,
DEFAL,110,ATTITUDE 1  : Donnees douteuses------------------------------------------      ,
DEFAL,111,ATTITUDE 2  : donnees invalides------------------------------------------      ,
DEFAL,112,ATTITUDE 2  : donnees douteuses------------------------------------------      ,
DEFAL,113,ATTITUDE 3  : donnees invalides------------------------------------------      ,
DEFAL,114,ATTITUDE 3  : Donnees douteuses------------------------------------------      ,
DEFAL,115,ATTITUDE 4  : Donnees invalides------------------------------------------      ,
DEFAL,116,ATTITUDE 4  : Donnees douteuses------------------------------------------      ,
DEFAL,123,Diffusion  : Probleme diffusion broadcast (ethernet)---------------------      ,
DEFAL,124,ECDIS  : Probleme communication avec systeme IHM (ethernet)--------------      ,
DEFAL,125,ECDIS  : Probleme communication avec systeme d&apos;archivage (ethernet)-      ,
DEFAL,131,METEO  : Données invalides----------------------------------------------      ,
DEFAL,132,METEO  : Données douteuses----------------------------------------------      ,
DEFAL,133,TREUIL  : Données invalides---------------------------------------------      ,
DEFAL,135,GEOMETRIE CHALUT  : Données invalides-----------------------------------      ,
DEFAL,136,Diffusion  : Probleme diffusion voie 1-----------------------------------      ,
DEFAL,137,Diffusion  : Probleme diffusion voie 2-----------------------------------      ,
DEFAL,138,Diffusion  : Probleme diffusion voie 3-----------------------------------      ,
DEFAL,139,Diffusion  : Probleme diffusion voie 4-----------------------------------      ,
DEFAL,140,Diffusion  : Probleme diffusion voie 5-----------------------------------      ,
DEFAL,141,Diffusion  : Probleme diffusion voie 6-----------------------------------      ,
DEFAL,142,Diffusion  : Probleme diffusion voie 7-----------------------------------      ,
DEFAL,143,Diffusion  : Probleme diffusion voie 8-----------------------------------      ,
DEFAL,144,Diffusion  : Probleme diffusion voie 9-----------------------------------      ,
DEFAL,145,Diffusion  : Probleme diffusion voie 10----------------------------------      ,
DEFAL,146,Diffusion  : Probleme diffusion voie 11----------------------------------      ,
DEFAL,147,Diffusion  : Probleme diffusion voie 12----------------------------------      ,
DEFAL,148,Diffusion  : Probleme diffusion voie 13----------------------------------      ,
DEFAL,149,Diffusion  : Probleme diffusion voie 14----------------------------------      ,
DEFAL,150,Diffusion  : Probleme diffusion voie 15----------------------------------      ,
DEFAL,151,Diffusion  : Probleme diffusion voie 16----------------------------------      ,
DEFAL,152,Diffusion  : Probleme diffusion voie 17----------------------------------      ,
DEFAL,153,Diffusion  : Probleme diffusion voie 18----------------------------------      ,
DEFAL,154,Diffusion  : Probleme diffusion voie 19----------------------------------      ,
DEFAL,155,Diffusion  : Probleme diffusion voie 20----------------------------------      ,
DEFAL,166,MACHINE  : Données invalides--------------------------------------------      ,
DEFAL,167,NAVIGATION  : Erreur dans le calcul de la navigation---------------------      ,
DEFAL,168,NAVIGATION  : Erreur dans le calcul de la navigation intégrée----------      ,
DEFAL,169,NAVIGATION  : Erreur navigation intégrée ------------------------------      ,
DEFAL,177,NAVIGATION 1  : Probleme de recalage de la position sur PPS--------------      ,
DEFAL,178,NAVIGATION 2  : Probleme de recalage de la position sur PPS--------------      ,
DEFAL,179,NAVIGATION 3  : Probleme de recalage de la position sur PPS--------------      ,
DEFAL,180,NAVIGATION 4  : Probleme de recalage de la position sur PPS--------------      ,
DEFAL,181,NAVIGATION EXTERNE  : Probleme de recalage de la position sur PPS--------      ,
DEFAL,182,HOR. ACEB  : Probleme de synchro PPS ou ZDA(pas de recalage posit.)------      ,
DEFAL,183,HOR. ACEB  : Pas de controle de synchro PPS - ZDA (pas de recalage posit.)     ,
DEFAL,184,NAVIGATION 1  : Problème de géodésie----------------------------------      ,
DEFAL,185,NAVIGATION 2  : Problème de géodésie----------------------------------      ,
DEFAL,186,NAVIGATION 3  : Problème de géodésie----------------------------------      ,
DEFAL,187,NAVIGATION 4 : Problème de géodésie-----------------------------------      ,
DEFAL,188,NAVIGATION EXT : Problème de géodésie---------------------------------      ,
DEFAL,189,NAVIGATION COURANTE : Problème de géodésie----------------------------      ,
DEFAL,190,UPS  : Absence de surveillance des UPS-----------------------------------      ,
DEFAL,191,UPS  : TR : Pas de surveillance------------------------------------------      ,
DEFAL,192,UPS  : IHM : Pas de surveillance-----------------------------------------      ,
DEFAL,193,UPS  : Problème sur le système  temps réel----------------------------      ,
DEFAL,194,UPS  : Problème sur le système principal-------------------------------      ,
DEFAL,207,HORLOGE GPS  : datation des tirs - absence message-----------------------      ,
DEFAL,208,HORLOGE GPS  : datation des tirs - erreur message------------------------      ,
DEFAL,209,HORLOGE GPS  : datation des tirs - ecart important avec l&apos;horloge bord    ,
DEFAL,212,CAPTEURS FLUTE  : absence message----------------------------------------      ,
DEFAL,213,CAPTEURS FLUTE  : erreur message-----------------------------------------      ,
DEFAL,214,CAPTEURS FLUTE  : profondeur limite sur un avion-------------------------      ,
DEFAL,217,PROFONDEUR CANON  : absence message--------------------------------------      ,
DEFAL,218,PROFONDEUR CANON  : erreur message---------------------------------------      ,
DEFAL,222,PRESSION CANON  : erreur message-----------------------------------------      ,
DEFAL,223,PRESSION CANON  : pression canons trop faible----------------------------      ,
DEFAL,226,MAGNETOMETRE  : absence message------------------------------------------      ,
DEFAL,227,MAGNETOMETRE  : erreur message-------------------------------------------      ,
DEFAL,228,POSITION SOURCES  : Inversion des balises--------------------------------      ,
